SEDuct® AFD

Descrizione articolo 	U.M 	
Fornitura di apertura automatizzata per immissione di aria naturale in conformità alla UNI 9494-2:2017. 
Fornitura di dispositivo di apertura da applicare alle pareti per permettere l'afflusso dell'aria esterna nei Sistemi di evacuazione fumo e calore. Telaio perimetrale in alluminio naturale, realizzato opportunamente per permettere l’installazione del dispositivo a filo esterno della facciata. Profili estrusi porta lamelle in alluminio con asse di rotazione integrato, atti a contenere lastre di policarbonato alveolare, completi di guarnizioni di battuta in EPDM
•	Disponibile dispositivo di apertura elettrico o pneumatico.

Sistema completo di centralina elettrica di attivazione alimentata a 230V e batterie tampone.
Dimensioni [B x A espressi in millimetri]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® AFD  	

Nr.