SEDuct® GHR

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di griglia per il controllo dei fumi realizzata in conformità alla UNI 9494-2:2017. 
Fornitura di griglia per il controllo dei fumi, costituita da struttura composta da cornice e rango di alette orizzontali fisse con un profilo antipioggia, inclinate verso il basso. L’unione tra le alette e la cornice è con sistema meccanico. Realizzata in materiale metallico, priva di parti e componenti in PVC, idonea e testata per il funzionamento in sistemi di evacuazione fumo e calore secondo UNI 9494-2:2017, “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”, comportamento testato a 600°C per l’installazione in condotte certificate CE della linea SEDuct®. 
Passo [mm]: 
Dimensioni [B x A espressi in millimetri]:
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® GHR  	Nr.