SEDuct® MTR

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di materassino di protezione al fuoco in lana di roccia classificato EI 120 per condotte aerauliche di forma rettangolare e circolare. 
Fornitura di materassino di protezione al fuoco composto in lana di roccia trapuntato su rete metallica e rivestito con un foglio di alluminio retinato sulla faccia esterna. Verniciato con un composto ablativo protetto da un tessuto in vetro sulla faccia opposta. Specificatamente studiato per garantire la massima protezione al fuoco con il minimo peso e spessore possibile. 
Classificazione: EI 120 (ve ho o→ i) S
Densità 100 Kg/m3 
Spessore 30 mm 
Dimensioni 6.000 x 1.000 mm 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® MTR 	m2