CORTINE

CORTINA MOBILE - Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di cortina mobile di contenimento per il controllo dei fumi provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-1:2006.
Fornitura di cortina di contenimento mobile per il controllo dei fumi conforme alla classe A7.5 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2- 37 del D.M. 18/10/2019 e provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-1:2006 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 1: Specifiche per le barriere al fumo”, classificata ai sensi del capitolo 7.4 della UNI EN 13501-4:2016 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione » Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”.

Cortina al fumo mobile con guide / senza guide Classificazione D600 120;
Lunghezza [L espressa in millimetri]: Altezza [A espressa in millimetri]:

Marca: AerNova Modello: SEDuct® BRD	

Nr.	
CORTINA STATICA - Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di cortina statica di contenimento per il controllo dei fumi provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-1:2006.
Fornitura di cortina di contenimento mobile per il controllo dei fumi conforme alla classe A7.5 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2- 37 del D.M. 18/10/2019 e provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-1:2006 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 1: Specifiche per le barriere al fumo”, classificata ai sensi del capitolo 7.4 della UNI EN 13501-4:2016 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione » Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”.

Cortina al fumo statica Classificazione D600 120;
Lunghezza [L espressa in millimetri]: Altezza [A espressa in millimetri]:

Marca: AerNova Modello: SEDuct® BRD	

Nr.	

DI CONTENIMENTO PER IL CONTROLLO DEI FUMI

SEDuct® BRD