Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di pannello di comando per sistemi di controllo del fumo e del calore in conformità alla UNI 9494-2:2017 o per sistemi di serrande tagliafuoco.

Fornitura di pannello di comando per sistemi di controllo del fumo e del calore o per sistemi di serrande tagliafuoco. Pannello di “Cabinet Level” capace di far commutare il sistema da uno stato di veglia ad uno stato antincendio, controllo, movimentazione e segnalazione dello stato di tutti gli elementi attivi del sistema. Realizzato in conformità alla direttiva 2006/95/EC e 2004/108/EC ed agli standard di sicurezza e compatibilità elettromagnetica IEC 60730-1 e EN 60730-1.Realizzato in conformità alla UNI 9494-2:2017, “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”. Capace di interfacciarsi e controllare i vari componenti attivi della linea tramite moduli di campo della serie SEDuct® COMMANDER UFC. Protocollo di comunicazione BACnet (MS/TP), con riconoscimento automatico dell’indirizzo IP dei dispositivi collegati.
Schermo touch screen e programmazione per gestire 2 zone di incendio e monitorare fino a 30 moduli di campo SEDuct® COMMANDER UFC.

Possibile integrazione con sistemi superiori tramite IP BACnet (opzione standard).
Completo di alimentatore 230Vac – 5Vdc Marca: AerNova
Modello: SEDuct® COMMANDER M60	

Nr.	

PANNELLI
DI COMANDO E CONTROLLO

SEDuct® COMMANDER M60