Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di modulo di campo universale per la gestione di serrande di controllo fumo e tagliafuoco.
Modulo di campo “Field Level” universale in grado di controllare e monitorare serrande di controllo dei fumi e/o serrande tagliafuoco della serie SEDuct®.
Realizzato in conformità alla direttiva 2006/95/EC e 2004/108/EC ed agli standard di sicurezza e compatibilità elettromagnetica IEC 60730-1 e EN 60730-1. Realizzato in conformità alla UNI 9494-2:2017, “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”. Capacità di indicizzazione tramite protocollo BACnet IP per integrazione e controllo da sistema BMS. Possibilità di comunicazione logica tramite protocollo Modbus, BACnet o analogica, interfacciabile con i Pannelli di comando e controllo della linea SEDuct® COMMANDER.

Possibilità di monitorare il funzionamento della serranda tramite display integrato dotato di LED di stato.
Possibilità di effettuare prove di funzionamento direttamente sulla serranda in qualsiasi momento tramite la funzione di “Test”.
Possibilità di operare in modo indipendente tramite segnale digitale di ingresso proveniente dal sistema di rilevazione o da rilevatori di fumo.

Marca: AerNova		
Alimentazione modulo 24Vac/dc.
Dispositivo per il controllo di n.1 serranda 24V. Modello: SEDuct® COMMANDER UFC 24	

Nr.	
Alimentazione modulo 24Vac/dc.
Dispositivo per il controllo di n.1 serranda 24V. Modello: SEDuct® COMMANDER UFC 24-2	

Nr.	
Alimentazione modulo 24Vac/dc.
Dispositivo per il controllo di n.1 serranda 24V. Modello: SEDuct® COMMANDER UFC 24-230	

Nr.	
Alimentazione modulo 230Vac.
Dispositivo per il controllo di n.2 serrande tagliafuoco 230V. Modello: SEDuct® COMMANDER UFC 230-2	

Nr.	

PANNELLI
DI COMANDO E CONTROLLO

SEDuct® COMMANDER UFC