Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di diffusore a coni regolabili per il controllo dei fumi realizzato in conformità alla UNI 9494-2:2017.
Fornitura di diffusore a coni regolabili realizzato in acciaio zincato e privo di parti in pvc e plastiche.
Regolazione dei coni interni a scatto per l’impostazione del flusso d’aria in direzione orizzontale in regime di raffreddamento oppure verticale nel regime di riscaldamento. Idoneo e testato per il funzionamento in sistemi di evacuazione fumo e calore secondo UNI 9494-2:2017, “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”, comportamento testato a 600°C per l’installazione in condotte certificate CE della linea SEDuct®.
Idoneo per il controllo dei fumi e per l'utilizzo in impianti di condizionamento e termo ventilazione.
Dimensioni [D espresso in millimetri]: Marca: AerNova
Modello: SEDuct® DE100	

Nr.	

COMPONENTI PER ASPIRAZIONE
FUMI/IMMISSIONE ARIA

SEDuct® DE100