Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di griglia per il controllo dei fumi realizzata in conformità alla UNI 9494-2:2017.
Fornitura di griglia per il controllo dei fumi, costituita da struttura composta da cornice e rango di alette orizzontali fisse con un profilo antipioggia, inclinate verso il basso. L’unione tra le alette e la cornice è con sistema meccanico. Realizzata in materiale metallico, priva di parti e componenti in PVC, idonea e testata per il
funzionamento in sistemi di evacuazione fumo e calore secondo UNI 9494-2:2017, “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione
dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”, comportamento testato a 600°C per l’installazione in condotte certificate CE della linea SEDuct®.
Passo [mm]:
Dimensioni [B x A espressi in millimetri]:
Marca: AerNova Modello: SEDuct® GHR	

Nr.	

COMPONENTI PER ASPIRAZIONE
FUMI/IMMISSIONE ARIA

SEDuct® GHR