SERRANDE TAGLIAFUOCO

SEDuct® HFD-2

Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di serranda tagliafuoco rettangolare per montaggio murale dotata di attuatore elettrico. Chiusura ad interruzione di corrente e tramite fusibile tarato a 72°C.
MATERIALE E FINITURA
Telaio in acciaio zincato, flange da 36 mm.
	Cassa asimmetrica profondità 300 mm con carter dissipativo multi-foro che facilita l’adesione fra malta/lana e pre-foro in muratura.
	Pala in calcio silicato con guarnizione siliconica per tenuta ai fumi freddi e guarnizione intumescente termoespandente per la tenuta a caldo.
	Perni in acciaio zincato con perno di comando disassato rispetto a quello dell’otturatore.

Classificazione:
EI 90 (ho ve i		o) S 500 EI 120 (ho ve i			o) S 500 EI 180 (ve i	o) S 500
EI 240 (ho i	o) S 500
Attuatore elettrico 24V / 230V. Dimensioni [BxA espresse in millimetri]:

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® HFD-2	

Nr.