SERRANDE TAGLIAFUOCO

SEDuct® HFD-4

Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di serranda tagliafuoco rettangolare per montaggio murale.
MATERIALE E FINITURA
Telaio in acciaio zincato, flange da 36 mm.
Cassa asimmetrica profondità 400 mm.
Pala in calcio silicato con guarnizione siliconica per tenuta ai fumi freddi e guarnizione intumescente termoespandente per la tenuta a caldo.
Perni in acciaio zincato con perno di comando disassato rispetto a quello dell’otturatore.

Classificazione:
EI 90 (ho ve i	o) S 300 EI 120 (ho ve i		o) S 300 EI 180 (ho ve i		o) S 300
EI 90 (ve i	o) S 500 (fino a 1000x800mm)
EI 120 (ve i	o) S 500 (fino a 1000x800mm)
Attuatore elettrico 24V o 230V /Sgancio meccanico con riarmo manuale + 2 microinterruttori.
Dimensioni [BxA espresse in millimetri]: Marca: AerNova
Modello: SEDuct® HFD-4	

Nr.