SERRANDE TAGLIAFUOCO

SEDuct® HFD-C

Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di serranda tagliafuoco circolare per montaggio murale.
MATERIALE E FINITURA
Telaio in acciaio zincato
	Pala in calcio silicato con guarnizione siliconica per tenuta ai fumi freddi e guarnizione intumescente termoespandente per la tenuta a caldo.

Classificazione:
EI 120 (ho ve i	o) S 500
Attuatore elettrico 24V o 230V /Sgancio meccanico con riarmo manuale + 2 microinterruttori.
Dimensioni [D. espresso in millimetri]: Marca: AerNova
Modello: SEDuct® HFD-C	

Nr.