Descrizione articolo	U.M.	
Dispositivo automatico per l’apertura di serramenti per immissione di aria naturale in conformità alla UNI 9494-2:2017
Fornitura di dispositivo di apertura automatizzata da applicare a serramenti esistenti per permettere l'afflusso dell'aria esterna nei sistemi di controllo fumo e calore. Sistema di apertura ad interruzione di corrente tramite magnete 24Vcc. Apertura oltre i 110°.
Sistema composto da:
carter di copertura
elettromagnete integrato nella struttura
scheda controllo e gestione allarmi
pulsante di sblocco
braccio a compasso

Idoneo all’apertura di porte o finestre a battente / Idoneo all’apertura di finestre a vasistas.
Marca: AerNova Modello: SEDuct® LOCK	

Nr.	

COMPONENTI PER ASPIRAZIONE
FUMI/IMMISSIONE ARIA

SEDuct® LOCK