COMPONENTI PER SISTEMI
DI PROTEZIONE AL FUOCO

SEDuct® MTR

Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di materassino di protezione al fuoco in lana di roccia classificato EI 120 per condotte aerauliche di forma rettangolare e circolare.

Fornitura di materassino di protezione al fuoco composto in lana di roccia trapuntato su rete metallica e rivestito con un foglio di alluminio retinato sulla faccia esterna. Verniciato con un composto ablativo protetto da un tessuto in vetro sulla faccia opposta.
Classificazione: EI 120 (ve ho o  i ) S
È compresa:
benda autoadesiva alluminata per giunzioni trasversali (1m ogni m2 di mate- rassino).

Densità 100 Kg/m3
Spessore 30 mm
Dimensioni 6.000 x 1.000 mm

Marca: AerNova Modello: SEDuct® MTR	

m2