Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di sistema per la pressurizzazione filtri a prova di fumo secondo le disposizioni del D.M. 30/11/1983 e D.M. 18/10/2019. Provvisto di marcatura CE.
Fornitura di apparecchiature per la pressurizzazione di filtri a prova di fumo certificati CE.
Sistema costituito da:
Unità di comando per il controllo di sistema con display e pannello sinottico per l’impostazione dei parametri, la gestione, e la visione dello stato del sistema;
Unità ventilatore con portata massima di 2.520 m3/h e pressione statica massima di 250 Pa;
Unità di alimentazione per il funzionamento autonomo per due ore senza tensione di rete, completa di batterie tampone 4x24V e di scheda UPS per la gestione della ventola e della ricarica delle batterie tramite microprocessore dedicato.
Rilevatore di pressione differenziale integrato.

Marca: AerNova Modello: SEDuct® SPF1	

Nr.	

Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di sistema per la pressurizzazione filtri a prova di fumo secondo le disposizioni del D.M. 30/11/1983 e D.M. 18/10/2019. Provvisto di marcatura CE.
Fornitura di apparecchiature per la pressurizzazione di filtri a prova di fumo certificati CE.
Sistema costituito da:
Unità di comando per il controllo di sistema con display e pannello sinottico per l’impostazione dei parametri, la gestione, e la visione dello stato del sistema;
Unità ventilatore con portata massima di 3.425 m3/h e pressione statica massima di 360 Pa;
Unità di alimentazione per il funzionamento autonomo per due ore senza tensione di rete, completa di batterie tampone 4x24V e di scheda UPS per la gestione della ventola e della ricarica delle batterie tramite microprocessore dedicato.
Rilevatore di pressione differenziale integrato.

Marca: AerNova Modello: SEDuct® SPF2	

Nr.	

Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di sistema per la pressurizzazione filtri a prova di fumo secondo le disposizioni del D.M. 30/11/1983 e D.M. 18/10/2019. Provvisto di marcatura CE.
Fornitura di apparecchiature per la pressurizzazione di filtri a prova di fumo certificati CE.
Sistema costituito da:
Unità di comando per il controllo di sistema con display e pannello sinottico per l’impostazione dei parametri, la gestione, e la visione dello stato del sistema;
Unità ventilatore con portata massima di 4.375 m3/h e pressione statica massima di 650 Pa;
Unità di alimentazione per il funzionamento autonomo per due ore senza tensione di rete, completa di batterie tampone 8x24V e di scheda UPS per la gestione della ventola e della ricarica delle batterie tramite microprocessore dedicato.
Rilevatore di pressione differenziale integrato.

Marca: AerNova Modello: SEDuct® SPF3	

Nr.	

COMPONENTI PER SISTEMI DI

Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di sistema per la pressurizzazione filtri a prova di fumo secondo le disposizioni del D.M. 30/11/1983 e D.M. 18/10/2019. Provvisto di marcatura CE.
Fornitura di apparecchiature per la pressurizzazione di filtri a prova di fumo certificati CE.
Sistema costituito da:
Unità di comando per il controllo di sistema con display e pannello sinottico per l’impostazione dei parametri, la gestione, e la visione dello stato del sistema;
Unità ventilatore con portata massima di 4.375 m3/h e pressione statica massima di 420 Pa;
Unità di alimentazione per il funzionamento autonomo per due ore senza tensione di rete, completa di batterie tampone 4x24V e di scheda UPS per la gestione della ventola e della ricarica delle batterie tramite microprocessore dedicato.
Rilevatore di pressione differenziale integrato.

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® SPF3 LIGHT	

Nr.	

PRESSURIZZAZIONE FILTRI FUMO

SEDuct® SPF3 LIGHT