Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di griglia regolabile per il controllo dei fumi realizzata in conformità alla UNI 9494-2:2017.
Fornitura di griglia regolabile per il controllo dei fumi idonea per la taratura in campo della portata aspirata dal singolo punto. Realizzata in materiale metallico, priva di parti e componenti in PVC, idonea e testata per il funzionamento in sistemi per il controllo dei fumi secondo UNI 9494-2:2017, “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”, comportamento testato a 600°C per l’installazione in condotte certificate CE della linea SEDuct®.
Dimensioni [B x A espressi in millimetri]: Marca: AerNova
Modello: SEDuct® XHR	

Nr.	

COMPONENTI PER ASPIRAZIONE
FUMI/IMMISSIONE ARIA

SEDuct® XHR