SEDuct® AFD                        
Soluzione 1
Descrizione articolo 	U.M 	
Fornitura di apertura automatizzata per immissione di aria naturale in conformità alla UNI 9494-2:2017. 
Fornitura di apertura automatizzata da applicare alle pareti perimetrali per permettere l'afflusso dell'aria esterna nei sistemi di controllo fumo e calore. Telaio perimetrale in alluminio naturale, realizzato opportunamente per permettere l’installazione del dispositivo a filo esterno della facciata. Profili estrusi porta lamelle in alluminio con asse di rotazione integrato, completi di guarnizioni di battuta in EPDM e dispositivo di apertura elettrico 24V.
•	Telaio perimetrale in alluminio naturale 15/10 pressopiegato non coibentato.
•	Alette basculanti in alluminio naturale 15/10 pressopiegate non coibentate.
Dimensione interna vano muro [mm]:
Superficie geometrica passaggio aria [m2]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® AFD  	

Nr.

Soluzione 2
Descrizione articolo 	U.M 	
Fornitura di apertura automatizzata per immissione di aria naturale in conformità alla UNI 9494-2:2017. 
Fornitura di dispositivo di apertura da applicare alle pareti perimetrali per permettere l'afflusso dell'aria esterna nei sistemi di controllo fumo e calore. Telaio perimetrale in alluminio naturale, realizzato opportunamente per permettere l’installazione del dispositivo a filo esterno della facciata. Profili estrusi porta lamelle in alluminio con asse di rotazione integrato, completi di guarnizioni di battuta in EPDM e dispositivo di apertura elettrico 24V.
•	Telaio perimetrale in alluminio naturale 15/10 pressopiegato e coibentato mediante polistirene espanso autoestinguente di spessore 20mm rivestito esternamente con profili pressopiegati in alluminio 10/10.
•	Alette basculanti in alluminio naturale 15/10 pressopiegate e coibentate mediante polistirene espanso di spessore 20mm rivestite esternamente con profili pressopiegati in alluminio 10/10.
Dimensione interna vano muro [mm]:
Superficie geometrica passaggio aria [m2]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® AFD  	

Nr.

Soluzione 3
Descrizione articolo 	U.M 	
Fornitura di apertura automatizzata per immissione di aria naturale in conformità alla UNI 9494-2:2017. 
Fornitura di dispositivo di apertura da applicare alle pareti perimetrali per permettere l'afflusso dell'aria esterna nei sistemi di controllo fumo e calore. Telaio perimetrale in alluminio naturale, realizzato opportunamente per permettere l’installazione del dispositivo a filo esterno della facciata. Profili estrusi porta lamelle in alluminio con asse di rotazione integrato, completi di guarnizioni di battuta in EPDM e dispositivo di apertura elettrico 24V.
•	Telaio perimetrale in alluminio naturale 15/10 pressopiegato e coibentato mediante polistirene espanso autoestinguente di spessore 20mm rivestito esternamente con profili pressopiegati in alluminio 10/10.
•	Alette basculanti in policarbonato alveolare di spessore 16mm.
Dimensione interna vano muro [mm]:
Superficie geometrica passaggio aria [m2]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® AFD  	

Nr.