SEDuct® BHR

Descrizione articolo 	U.M 	
Fornitura di bocchetta per il controllo dei fumi realizzata in conformità alla UNI 9494-2:2017.
Fornitura di bocchetta per il controllo dei fumi, costituita da struttura composta da cornice e da uno o due ranghi di alette orizzontali e verticali con speciale profilo metallico, orientabili singolarmente. L’unione tra le alette e la cornice è realizzata con sistema meccanico, il passo delle alette è di 50 mm. 
Realizzata in materiale metallico, priva di parti e componenti in PVC, idonea e testata per il funzionamento in sistemi di evacuazione fumo e calore secondo UNI 9494-2:2017, “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”, comportamento testato a 600°C per l’installazione in condotte certificate CE della linea SEDuct®. 
Ranghi di alette: 
Dimensioni [B x A espressi in millimetri]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® BHR 	Nr.