SEDuct® BRD - Statica

Descrizione articolo 	U.M 	
Fornitura di cortina statica di contenimento per il controllo dei fumi provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-1:2006. 
Fornitura di cortina di contenimento mobile per il controllo dei fumi conforme alla classe A7.5 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-37 del D.M. 18/10/2019 e provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-1:2006 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 1: Specifiche per le barriere al fumo”, testata ai sensi della norma UNI EN 1363-1:2012 “Prove di resistenza al fuoco » Requisiti generali”, classificata ai sensi del capitolo 7.4 della UNI EN 13501-4:2016 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione » Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”.
Cortina al fumo statica senza guide
Classificazione D600 120;
Lunghezza [L espressa in millimetri]: 
Altezza [A espressa in millimetri]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® BRD  	Nr.	

SEDuct® BRD - Mobile

Descrizione articolo 	U.M 	
Fornitura di cortina mobile di contenimento per il controllo dei fumi provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-1:2006. 
Fornitura di cortina di contenimento mobile per il controllo dei fumi conforme alla classe A7.5 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-37 del D.M. 18/10/2019 e provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-1:2006 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 1: Specifiche per le barriere al fumo”, testata ai sensi della norma UNI EN 1363-1:2012 “Prove di resistenza al fuoco » Requisiti generali”, classificata ai sensi del capitolo 7.4 della UNI EN 13501-4:2016 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione » Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”.
Cortina al fumo mobile senza guide 
Classificazione D600 120;
Lunghezza [L espressa in millimetri]: 
Altezza [A espressa in millimetri]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® BRD  	Nr.	

Nota. Qualora nella voce di computo sia presente un’evidenziazione in giallo, in corrispondenza dell’evidenziazione è necessario effettuare una scelta o inserire un valore numerico