SEDuct® COMMANDER UFC	

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di modulo di campo universale per la gestione di serrande di controllo fumo e tagliafuoco.
Modulo di campo “Field Level” universale in grado di controllare e monitorare serrande di controllo dei fumi e/o serrande tagliafuoco della serie SEDuct®.
Realizzato in conformità alla direttiva 2006/95/EC e 2004/108/EC ed agli standard di sicurezza e compatibilità elettromagnetica IEC 60730-1 e EN 60730-1.
Realizzato in conformità alla UNI 9494-2:2017, “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”.
Capacità di indicizzazione tramite protocollo BACnet IP per integrazione e controllo da sistema BMS.
Possibilità di comunicazione logica tramite protocollo Modbus, BACnet o analogica, interfacciabile con i Pannelli di comando e controllo della linea SEDuct® COMMANDER.
•	Possibilità di monitorare il funzionamento della serranda tramite display integrato dotato di LED di stato. 
•	Possibilità di effettuare prove di funzionamento direttamente sulla serranda in qualsiasi momento tramite la funzione di “Test”.
•	Possibilità di operare in modo indipendente tramite segnale digitale di ingresso proveniente dal sistema di rilevazione o da rilevatori di fumo. 

Marca: AerNova 	Nr.	
Alimentazione modulo 24Vac/dc.
Dispositivo per il controllo di n.1 serranda 24V.
Modello: SEDuct® COMMANDER UFC24		
Alimentazione modulo 24Vac/dc.
Dispositivo per il controllo di n.2 serrande 24V.
Modello: SEDuct® COMMANDER UFC24-2		
Alimentazione modulo 24Vac/dc e 230Vac
Dispositivo per il controllo di n.1 serranda 230V.
Modello: SEDuct® COMMANDER UFC24-230		

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di modulo di campo universale per la gestione di serrande tagliafuoco motorizzate.
Modulo di campo “Field Level” universale in grado di controllare e monitorare serrande tagliafuoco motorizzate della serie SEDuct®.
Realizzato in conformità alla direttiva 2006/95/EC e 2004/108/EC ed agli standard di sicurezza e compatibilità elettromagnetica IEC 60730-1 e EN 60730-1.
Capacità di indicizzazione tramite protocollo BACnet IP per integrazione e controllo da sistema BMS.
Possibilità di comunicazione logica tramite protocollo Modbus, BACnet o analogica, interfacciabile con i Pannelli di comando e controllo della linea SEDuct® COMMANDER.
•	Possibilità di monitorare il funzionamento della serranda tramite display integrato dotato di LED di stato. 
•	Possibilità di effettuare prove di funzionamento direttamente sulla serranda in qualsiasi momento tramite la funzione di “Test”.
•	Possibilità di operare in modo indipendente tramite segnale digitale di ingresso proveniente dal sistema di rilevazione o da rilevatori di fumo. 

Marca: AerNova 
Alimentazione modulo 230Vac
Dispositivo per il controllo di n.2 serrande tagliafuoco 230V.
Modello: SEDuct® COMMANDER UFC230-2	Nr.	

Voci sintetiche
Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di modulo di campo universale per la gestione di serrande di controllo fumo e tagliafuoco.
Modulo di campo “Field Level” universale in grado di controllare e monitorare serrande di controllo dei fumi e/o serrande tagliafuoco della serie SEDuct®.

Marca: AerNova 	Nr.	
Alimentazione modulo 24Vac/dc.
Dispositivo per il controllo di n.1 serranda 24V.
Modello: SEDuct® COMMANDER UFC24		
Alimentazione modulo 24Vac/dc.
Dispositivo per il controllo di n.2 serrande 24V.
Modello: SEDuct® COMMANDER UFC24-2		
Alimentazione modulo 24Vac/dc e 230Vac
Dispositivo per il controllo di n.1 serranda 230V.
Modello: SEDuct® COMMANDER UFC24-230		

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di modulo di campo universale per la gestione di serrande tagliafuoco motorizzate.
Modulo di campo “Field Level” universale in grado di controllare e monitorare serrande tagliafuoco motorizzate della serie SEDuct®.

Marca: AerNova 
Alimentazione modulo 230Vac
Dispositivo per il controllo di n.2 serrande tagliafuoco 230V.
Modello: SEDuct® COMMANDER UFC230-2	Nr.