SEDuct® CSS

Descrizione articolo	U.M 	
Fornitura di cassonetto centrifugo a trasmissione per il controllo dei fumi provvisto di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-3:2015. 
Fornitura di ventilatore per il controllo dei fumi conforme alla classe A7.6 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-38 del D.M. 18/10/2019 e provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 12101-3:2015 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore” per il funzionamento a 400°C per 2 ore in emergenza incendio. Classificati ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4:2016 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”.
Classificazione F400 120
Tipo: Cassonetto Centrifugo 
Portata: m3/h 
Prevalenza: Pa 
Alimentazione 400/3/50
Potenza motore: kW 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® CSS	Nr.