SEDuct® HFD-4

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di serranda tagliafuoco rettangolare per montaggio murale.
MATERIALE E FINITURA
•	Telaio in acciaio zincato, flange da 36 mm.
•	Cassa asimmetrica profondità 400 mm.
•	Pala in calcio silicato con guarnizione siliconica per tenuta ai fumi freddi e guarnizione intumescente termoespandente per la tenuta a caldo.
•	Perni in acciaio zincato con perno di comando disassato rispetto a quello dell’otturatore.

Classificazione: 
EI 90 (ho ve i↔o) S 300
EI 120 (ho ve i↔o) S 300
EI 180 (ho ve i↔o) S 300
EI 90 (ve i↔o) S 500 (fino a 1000x800mm)
EI 120 (ve i↔o) S 500 (fino a 1000x800mm)

Attuatore elettrico 24V o 230V /Sgancio meccanico con riarmo manuale + 2 microinterruttori.
Dimensioni [BxA espresse in millimetri]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® HFD-4	

Nr.

Nota. Qualora nella voce di computo sia presente un’evidenziazione in giallo, in corrispondenza dell’evidenziazione è necessario effettuare una scelta o inserire un valore numerico