SEDuct® HFD-C

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di serranda tagliafuoco circolare per montaggio murale.
MATERIALE E FINITURA
•	Telaio in acciaio zincato
•	Pala in calcio silicato con guarnizione siliconica per tenuta ai fumi freddi e guarnizione intumescente termoespandente per la tenuta a caldo.

Classificazione: 
EI 120 (ho ve i↔o) S 500

Attuatore elettrico 24V o 230V /Sgancio meccanico con riarmo manuale + 2 microinterruttori.
Dimensioni [D. espresso in millimetri]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® HFD-C	

Nr.

Nota. Qualora nella voce di computo sia presente un’evidenziazione in giallo, in corrispondenza dell’evidenziazione è necessario effettuare una scelta o inserire un valore numerico