JET SL – F400
Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di ventilatore assiale intubato ad impulso per il controllo dei fumi provvisto di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-3:2015. 
Fornitura di ventilatore assiale intubato ad impulso per il controllo dei fumi conforme alla classe A7.6 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-38 del D.M. 18/10/2019 e provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 12101-3:2015 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore” per il funzionamento a 400°C per 2 ore in emergenza incendio. Classificati ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4:2016 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”. 
Doppia velocità di funzionamento. 
Flusso unidirezionale / Flusso totalmente reversibile
Classificazione F400 120
Tipo: Assiale intubato ad impulso in configurazione low profile.
Portata: m3/s
Spinta: N 
Alimentazione 400/3/50
Potenza motore: kW 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® JET-SL	Nr.	

Nota. Qualora nella voce di computo sia presente un’evidenziazione in giallo, in corrispondenza dell’evidenziazione è necessario effettuare una scelta o inserire un valore numerico