SEDuct® LOCK

Descrizione articolo 	U.M	
Dispositivo automatico per l’apertura di serramenti per immissione di aria naturale in conformità alla UNI 9494-2:2017. 
Fornitura di dispositivo di apertura automatizzata da applicare a serramenti esistenti per permettere l'afflusso dell'aria esterna nei sistemi di controllo fumo e calore.
Sistema di apertura ad interruzione di corrente tramite magnete 24Vcc.
Apertura oltre i 110°.
Sistema composto da:
•	carter di copertura
•	elettromagnete integrato nella struttura
•	scheda controllo e gestione allarmi
•	pulsante di sblocco
•	braccio a compasso
Idoneo all’apertura di porte o finestre a battente / Idoneo all’apertura di finestre a vasistas.
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® Lock	Nr.	

Nota. Qualora nella voce di computo sia presente un’evidenziazione in giallo, in corrispondenza dell’evidenziazione è necessario effettuare una scelta o inserire un valore numerico