SEDuct® MTR

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di materassino di protezione al fuoco in lana di roccia classificato EI 120 per condotte aerauliche di forma rettangolare e circolare. 
Fornitura di materassino di protezione al fuoco composto in lana di roccia trapuntato su rete metallica e rivestito con un foglio di alluminio retinato sulla faccia esterna. Verniciato con un composto ablativo protetto da un tessuto in vetro sulla faccia opposta. 
Classificazione: EI 120 (ve ho o→ i) S
È compresa:
•	benda autoadesiva alluminata per giunzioni trasversali
Densità: 100 Kg/m3 
Spessore: 30 mm 
Dimensioni: 6.000 x 1.000 mm 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® MTR	m2