SEDuct® SDP-T1

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di sistema di pressurizzazione dei vani scala in accordo alla UNI EN 12101-6:2005.
Fornitura di sistema di pressurizzazione dei vani scala composto da:
•	Ventilatore assiale ad alta efficienza per la movimentazione aria ambiente premontato nella cassa.
•	Struttura da tetto composta da cassa in lamiera d’acciaio zincato con isolamento termico interno in lana minerale e sistema automatico di apertura singolo sportello integrato. Certificazione per carichi da vento e neve classe SL 500 secondo.
Tipo: Sistema di pressurizzazione configurazione verticale
Portata massima: m3/h 
Alimentazione 400/3/50
Potenza motore: kW 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® SDP – T1 	Nr.