SEDuct® SDP-T2

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di sistema di pressurizzazione dei vani scala in accordo alla UNI EN 12101-6:2005 ed idoneo all’estrazione fumi d’incendio secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-3:2015. 
Fornitura di sistema di pressurizzazione dei vani scala composto da:
•	ventilatore per il controllo dei fumi conforme alla classe A7.6 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-38 del D.M. 18/10/2019 e provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 12101-3:2015 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore” per il funzionamento a 400°C per 2 ore in emergenza incendio. Classificati ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4:2016 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”.
•	Struttura da tetto composta da cassa in lamiera d’acciaio zincato con isolamento acustico interno in lana minerale e sistema automatico di apertura degli sportelli integrati con motori lineari e micro. Certificazione per carichi da vento e neve.

Classificazione F400 120 
Tipo: Sistema di pressurizzazione configurazione verticale
Portata massima standard: 7.200 m3/h
Alimentazione 400/3/50 
Potenza motore: 1,6 kW 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® SDP – T2	Nr.	

Voce sintetica
Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di sistema di pressurizzazione dei vani scala in accordo alla UNI EN 12101-6:2005 ed idoneo all’estrazione fumi d’incendio secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-3:2015. 
Fornitura di sistema di pressurizzazione dei vani scala composto da:
•	ventilatore per il controllo dei fumi provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 12101-3:2015 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore” per il funzionamento a 400°C per 2 ore in emergenza incendio.
•	Struttura da tetto composta da cassa in lamiera d’acciaio zincato con isolamento acustico interno in lana minerale e sistema automatico di apertura degli sportelli integrati con motori lineari e micro. Certificazione per carichi da vento e neve.
Classificazione F400 120 
Tipo: Sistema di pressurizzazione configurazione verticale
Portata massima standard: 7.200 m3/h
Alimentazione 400/3/50 
Potenza motore: 1,6 kW 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® SDP – T2	Nr.