SEDuct® SDP-T3
Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di sistema di pressurizzazione dei vani scala in accordo alla UNI EN 12101-6:2005.
Fornitura di sistema di pressurizzazione dei vani scala composto da:
•	Ventilatore assiale ad alta efficienza per la movimentazione aria ambiente premontato nella cassa.
•	Struttura cassonata in lamiera d’acciaio zincato con isolamento acustico interno in lana minerale e sistema automatico di apertura dello sportello orizzontale.
Tipo: Sistema di pressurizzazione configurazione orizzontale
Portata massima: m3/h 
Alimentazione 400/3/50
Potenza motore: kW 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® SDP – T3	Nr.