SEDuct® BRD

Descrizione articolo 	U.M 	
Fornitura di cortina di contenimento mobile per il controllo dei fumi provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-1:2006. 
Fornitura di cortina di contenimento mobile per il controllo dei fumi conforme alla classe A7.5 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-37 del D.M. 18/10/2019 e provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-1:2006 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 1: Specifiche per le barriere al fumo”, testata ai sensi della norma UNI EN 1363-1:2012 “Prove di resistenza al fuoco » Requisiti generali”, classificata ai sensi del capitolo 7.4 della UNI EN 13501-4:2007 + A1:2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione » Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”. 
Classificazione D600 120 
Lunghezza [L espressa in millimetri]: 
Altezza [A espressa in millimetri]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® BRD  	Nr.