SEDuct® COMMANDER M60

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di Pannello di Comando e Controllo in conformità alla UNI 9494-2:2017. 
Fornitura di Pannello di comando e di controllo per sistemi di evacuazione del fumo e calore.
Pannello di “Cabinet Level” capace di far commutare il sistema SEFFC da uno stato di veglia ad uno stato antincendio in funzione degli scenari programmati, controllo, movimentazione e segnalazione dello stato di tutti gli elementi attivi del sistema. Realizzato in conformità alla direttiva 2006/95/EC e 2004/108/EC ed agli standard di sicurezza e compatibilità elettromagnetica IEC 60730-1 e EN 60730-1. Realizzato in conformità alla UNI 9494-2:2017, “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”. Capace di interfacciarsi e controllare i vari componenti attivi della linea tramite moduli di campo SEDuct® COMMANDER UFC24 per il corretto funzionamento degli scenari del sistema. Protocollo di comunicazione Modbus RTU (RS-485) o BACnet (MS/TP), con riconoscimento automatico dell’indirizzo IP dei dispositivi collegati. Schermo touch screen e programmazione per gestire 2 zone di incendio e monitorare fino a 60 componenti del sistema SEFFC.

Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® COMMANDER M60	Nr.