SEDuct® QHR

Descrizione articolo 	U.M	

Fornitura di griglia a maglia quadra per il controllo dei fumi realizzate in conformità alla UNI 9494-2:2017. 
Fornitura di griglia a maglia quadra per il controllo dei fumi, costituita da struttura composta da cornice su cui è fissata una reta a maglia quadra in acciaio zincato. L’unione della cornice è con sistema meccanico, il passo della maglia quadra è di 25 mm. Realizzata in materiale metallico, priva di parti e componenti in PVC, idonea e testata per il funzionamento in sistemi di evacuazione fumo e calore secondo UNI 9494-2:2017, “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”, comportamento testato a 600°C per l’installazione in condotte certificate CE della linea SEDuct®. 
Dimensioni [B x A espressi in millimetri]: 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® QHR  	

Nr.