SEDuct® QPT

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di quadro elettrico di potenza per Sistemi di controllo del fumo e del calore provvisto di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-10:2006.
Fornitura di quadro elettrico di potenza di bassa tensione a 400V per Sistemi di controllo del fumo e del calore in grado di alimentare tutti i dispositivi e componenti presenti nell’impianto in base all’architettura del sistema, in funzione dei comandi di input provenienti da un sistema superiore o da un pannello di comando e controllo.
Provvisto di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-10:2006 “Sistemi per il controllo del fumo e del calore - Parte 10: Apparecchiature di alimentazione”.
Rispondente alle prescrizioni imposte dalla UNI 9494-2:2017“Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”.
Conforme alla normativa EN 61439-1/3, CEI 17-43, CEI 64-8, CEI EN 60204-1, D.lgs. n.81/08. "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadro elettrico BT di protezione e comando per automazione)".
Cablatura elettrica rispettante le Direttive Comunitarie 2006/95/CE, 2004/108/CE, 92/31 CEE e successive modifiche. Approccio modulare per direttiva EMC.
Interfacciabile con i Pannelli di comando e controllo della linea SEDuct®
COMMANDER.
Carpenteria in acciaio verniciato standard
Potenza massima standard: kW
Grado di protezione: IP
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® QPT	Nr.