SEDuct® COMMANDER UFC24-2	

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di modulo di campo universale per controllo serrande controllo fumo e tagliafuoco.
Modulo di campo “Field Level” universale in grado di controllare e monitorare n. 2 serrande di controllo dei fumi della serie SEDuct® e/o serrande tagliafuoco.
Realizzato in conformità alla direttiva 2006/95/EC e 2004/108/EC ed agli standard di sicurezza e compatibilità elettromagnetica IEC 60730-1 e EN 60730-1.

Realizzato in conformità alla UNI 9494-2:2017, “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”.
Capacità di indicizzazione IP protocollo BACnet IP per integrazione e controllo da sistema BMS. Possibilità di comunicazione logica tramite protocollo Modbus, BACnet o analogica, interfacciabile con ogni Pannelli di comando e controllo della linea SEDuct® COMMANDER.
•	Possibilità di monitorare il funzionamento della serranda tramite display dotato di LED di stato integrato. 
•	Possibilità di effettuare prove di funzionamento direttamente sulla serranda in qualsiasi momento tramite la funzione di “Test”.
•	Possibilità di operare in modo indipendente tramite segnale digitale di ingresso proveniente dal sistema di rilevazione o da rilevatori di fumo. 
Dispositivo per il controllo di n.2 serrande.

Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® COMMANDER UFC24-2	Nr.