Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di quadro elettrico di potenza per Sistemi di controllo del fumo e del calore.
Fornitura di quadro elettrico di potenza di bassa tensione trifase per Sistemi di controllo del fumo e del calore in grado di alimentare tutti i dispositivi e componenti presenti nell’impianto in base all’architettura del sistema, in funzione dei comandi di input provenienti da un sistema superiore o da un pannello di comando e controllo.
Conforme alla normativa EN 61439-1/3, CEI 17-43, CEI 64-8, CEI EN 60204- 1, D.lgs. n.81/08. "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadro elettrico BT di protezione e comando per automazione)". Quadro di potenza provvisto di alimentatore supplementare di sicurezza 24V marcato CE secondo UNI EN 12101-10:2006 atto ad alimentare gli elementi di comando e controllo, i feedback dei ventilatori e le segnalazioni di anomalia dei componenti, anche in assenza di alimentazione.
Segnalazioni ottiche/acustiche remotabili per le anomalie.
Cablatura elettrica rispettante le Direttive Comunitarie 2006/95/CE, 2004/108/ CE, 92/31 CEE e successive modifiche. Approccio modulare per direttiva EMC. Interfacciabile con i Pannelli di comando e controllo della linea SEDuct® COMMANDER.
Interruttore di manovra sezionatore portafusibili generale.
Sezionatori portafusibili per protezione da cortocircuito con segnalazione di intervento, coordinamento dell’avviatore di tipo 2.

Pulsante per arresto di emergenza.
Grado di protezione: IP 54 e carpenteria in acciaio verniciato standard dim: h	x b	x p	.
Nr.   avviamenti ventilatori (diretti / stella triangolo) per una potenza di   kW Nr.   alimentazioni aggiuntive (serrande, cortine, aperture)

Marca: AerNova Modello: SEDuct® QPT	

Nr.	

QUADRI ELETTRICI DI POTENZA

SEDuct® QPT