VENTILATORI

Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di sistema di pressurizzazione dei vani scala in accordo alla UNI EN 12101-6:2005.
Fornitura di sistema di pressurizzazione dei vani scala composto da:
Ventilatore assiale ad alta efficienza per la movimentazione aria ambiente premontato nella cassa.
Struttura da tetto composta da cassa in lamiera d’acciaio zincato con isolamento termico interno in lana minerale e sistema automatico di apertura singolo sportello integrato. Certificazione per carichi da vento e neve classe SL 500 secondo.

Tipo: Sistema di pressurizzazione configurazione verticale Portata: m3/s
Alimentazione 400/3/50 Potenza motore: kW

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® SDP-T1	

Nr.	

PER IL CONTROLLO DEI FUMI

SEDuct® SDP-T1