VENTILATORI

Descrizione articolo	U.M.	
Fornitura di sistema di pressurizzazione dei vani scala in accordo alla UNI EN 12101-6:2005.
Fornitura di sistema di pressurizzazione dei vani scala composto da:
Ventilatore assiale ad alta efficienza per la movimentazione aria ambiente premontato nella cassa.
Struttura cassonata in lamiera d’acciaio zincato con isolamento acustico interno in lana minerale e sistema automatico di apertura dello sportello orizzontale.

Tipo: Sistema di pressurizzazione configurazione orizzontal Portata: m3/s
Alimentazione 400/3/50 Potenza motore: kW

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® SDP-T3	

Nr.	

PER IL CONTROLLO DEI FUMI

SEDuct® SDP-T3